附件1：

运城师范高等专科学校

澡堂“三通一平”建设工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 地埋-挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土
2. 挖土深度：2m内
 | m³ | 24.5 |
| 2 | 地埋-回填土 | 1. 密实度要求：夯填
2. 填方材料品种：素土
 | m³ | 24.5 |
| 3 | 地埋-平整场地 | 1.土壤类别：一、二类土 | ㎡ | 49 |
| 4 | 地埋-水泥混凝土 | 1. 混凝土强度等级：C25
2. 厚度：20cm
 | ㎡ | 280 |
| 5 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆
2. 规格：ZC-YJV-4\*50
3. 敷设方式、部位：沿墙敷设
 | m | 70 |
| 6 | 塑料管 | 1. 安装部位：室外
2. 介质：给水
3. 材质、规格：PP-R De50
4. 连接形式：热熔连接
5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗
 | m | 70 |
| 7 | 塑料管 | 1. 安装部位：室外
2. 介质：采暖
3. 材质、规格：PP-R De50

4.连接形式：热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 140 |

-