附件1：

运城师范高等专科学校艺术教育高水平重点专业建设

设备采购项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格/参数 | 计量单位 |
| 激光雕刻机 | 激光功率 :40W 高精度20光斑  激光波长:1064NM  激光质量 :M2<1.4  输出频率:20KHZ-80KHZ  标记区域 :300\*300(MM)  最小线宽:0.01MM  重复精度 :±0.0001MM  电力要求 :单相交流AC 90-250V/50HZ 5A  标记速度 :0-5000MM/S  冷却系统:风冷  整机净重 :65KGS  整机毛重 :65KGS  整机尺寸 :650\*800\*1350(MM) | 1台 |
| 恒湿恒温机 | 电源：1PH/ AC 220V/50Hz  额定功率：0.18kW  额定电流：0.8A  加湿量：5L/ h  循环风量：2500m3/h  水箱容量：57L  适用面积:10-80m  重量：58kg  外形尺寸：630\*450\*1280mm | 1台 |